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Detaljna tehnička specifikacija: 
Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži i oprema

0. [bookmark: _Toc482091326][bookmark: _Toc306024473][bookmark: _Toc289175815]Tehnička specifikacija priključka govornih usluga prema javnoj telekomunikacijskoj mreži (PSTN)

	1.1.1. Tehnička specifikacija priključaka govornih usluga prema javnoj telekomunikacijskoj mreži (PSTN)

	Redni broj
	Obvezne tehničke karakteristike
	Zadovoljava DA/NE
	Stranice ponude koje dokazuju funkcionalnost

	1
	Pružanje usluge na lokaciji Naručitelja – Kišpatićeva 12, Zagreb
	
	

	2
	CLIP usluga na lokaciji Naručitelja – Kišpatićeva 12, Zagreb 
	
	

	3
	CLIR usluga na lokaciji Naručitelja – Kišpatićeva 12, Zagreb 
	
	

	4
	COLP/COLR usluga na lokaciji Naručitelja – Kišpatićeva 12, Zagreb 
	
	

	5
	Usluga preusmjeravanja poziva na lokaciji Naručitelja – Kišpatićeva 12, Zagreb
	
	

	6
	Ponuditeljeve komunikacijska infrastruktura omogućuje daljnje povećanje kapaciteta QoS i uvođenje novih servisa tijekom trajanja ugovora
	
	

	7
	U cijenu usluge mora biti uključena odgovarajuća korisnička oprema (CPE) te instalacija, konfiguracija i održavanje iste
	
	

	8
	Ponuditelj mora svojim sustavom za nadzor osigurati proaktivni otklon pogrešaka
	
	

	9
	Pregled statistike prometa: redovni tjedni i mjesečni i na zahtjev Naručitelja po potrebi
	
	

	10
	Tehnička i korisnička podrška 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu
	
	

	11
	Uslugu prijenosa govora u nepokretnoj javnoj mreži realizirati u roku do 30 dana od dana potpisa ugovora
	
	

	12
	Uspostava poziva se dodatno ne naplaćuje, odnosno cijena uspostave poziva se mora uračunati u jediničnu cijenu koja se nudi, a vremenska obračunska jedinica je 1 (jedna) sekunda za nepokretnu mrežu
	
	

	13
	Tehnička realizacija poziva sa mobilnih VPN priključaka prema vlastitim fiksnim brojevima Naručitelja i prema drugim nacionalnim mobilnim mrežama
	
	

	14
	Ponuditelj je obvezan ponuditi tarifne modele i opcije koje ne sadržavaju trošak uspostave poziva
	
	

	15
	Ponuditelj treba omogućiti dodavanje novih priključaka u sustav
	
	

	16
	Ponuditelj treba omogućiti korištenje skraćenih brojeva za pozivanje
	
	

	17
	Ponuditelj treba omogućiti korištenje postojećih  priključaka na mreži tj. treba osigurati zadržavanje postojeće numeracije bez dodatnih troškova
	
	

	18
	Ponuditelj treba osigurati rezervaciju skupine korisničkih brojeva sukladno predviđenom ukupnom porastu
	
	

	19
	Na lokaciji korisnika ponuditelj mora imati svoju opremu, router Cisco ili jednakovrijedan
	
	

	20
	Podrška za glasovne kodeke g711 i g729
	
	

	21
	Podrška za T.38 i pass-trough protokole za faks
	
	

	22
	Mogućnost prioritizacije liste audio kodeka na strani telekoma
	
	

	23
	Podrška za SIP UDP I SIP TCP
	
	

	24
	Ponuditelj mora imati neki oblik zaštite od DoS (Denial of Service) napada
	
	

	25
	Ponuditelj mora ponuditi u potpunosti georedundatno rješenje koje podrazumijeva da je oprema smještena u minimalno dva fizički odvojena Data centra koji su međusobno udaljeni minimalno 100 ili više kilometara
U sklopu ponude potrebno je dostaviti adrese podatkovnih centara gdje se nalazi govorna platforma ponuditelja iz koje se vidi zadovoljenje uvjeta georedundantnosti.
Svaka komponenta ponuditeljeve platforme koja sudjeluje u procesiranju poziva (npr. SBC, SIP aplikacijski server itd.) mora biti georedundantna. Svaka georedundantna lokacija platforme mora imati kapaciteta procesirati sve dolazne i odlazne pozive.
	
	

	26
	Ponuditelj mora osigurati visoku razinu dostupnosti komponenata na svojoj strani.
	
	

	27
	Ponuditelj mora garantirati ispravan obračun poziva u slučaju masovnog ispada na primarnoj lokaciji platforme ponuditelja i aktivaciji sekundarne georedundantne platforme (pozivi moraju biti ispravno terminirani).
	
	

	28
	U slučaju potpunog ispada primarne georedundantne lokacije platforme ponuditelja, prekid dostupnosti ne smije biti duži od 60 min za sve glasovne usluge.
	
	

	29
	Ponuditelj mora osigurati propusnost po jednom govornom kanalu od 96 kbit/s
	
	



Ponuditelj će za potrebe Naručitelja osigurati sljedeće funkcionalnosti sustava za pružanje usluge napredne IP telefonije:

	1.1.2. Tehnička specifikacija usluge napredne IP telefonije

	Redni broj
	Obvezne tehničke karakteristike
	Zadovoljava
DA/NE
	Stranice ponude koje dokazuju funkcionalnost

	1
	Abbreviated dial - (Skraćeno biranje)
	
	

	2
	Audio conference calls
	
	

	3
	Auto answer and intercom - (Automatski odgovor i interkom)
	
	

	4
	Callback busy and no reply to station - (Povratni poziv u slučaju zauzetosti i nedostupnosti)
	
	

	5
	Call connection - (Spajanje poziva)
	
	

	6
	Call coverage - (Osiguravanje preuzimanja poziva)
	
	

	7
	Call forward: All (off net and on net), busy, no answer, no bandwidth, and not registered - (Preusmjeravanje poziva)
	
	

	8
	Call hold and retrieve - (Poziv na čekanju i povratak u poziv)
	
	

	9
	Call join - (Ulazak u postojeći poziv i stvaranje konferencijske veze)
	
	

	10
	Call park and pickup - (Parkiranje poziva i preuzimanje na drugoj liniji)
	
	

	11
	Call pickup group: Universal - (Grupa kojoj je dozvoljeno preuzimanje poziva kojeg je parkirao jedan od članova grupe)
	
	

	12
	Call pickup notification (audible or visual) - (Notifikacija o preuzimanju poziva)
	
	

	13
	Call status per line (state, duration, and number) - (Status poziva po liniji)
	
	

	14
	Call waiting and retrieve (with configurable audible alerting) - (Poziv na čekanju i povratak u poziv)
	
	

	15
	Calling line identification (CLID) and calling party name identification (CNID) - (CLID i CNID identifikatori)
	
	

	16
	Calling line identification restriction (CLIR) call by call – (CLIR funkcionalnost po pozivu)
	
	

	17
	Dialed-number display – (Prikaz biranog broja)
	
	

	18
	Direct inward dialing (DID) and direct outward dialing (DOD) - (Direktno ulazno i izlazno biranje)
	
	

	19
	Directed call park with busy lamp field (BLF) – (Usmjereno parkiranje poziva s vizualnim indikatorom zauzetosti)
	
	

	20
	Directory dial from phone: Corporate and personal – (Zvanje putem osobnog i korporativnog imenika)
	
	

	21
	Directories: Missed, placed, and received calls list stored on selected IP phones – (Prikaz propuštenih, primljenih i biranih poziva)
	
	

	22
	Distinctive ring for on- and off-net status, per-line appearance, and per phone – (Različito zvonjenje za različite tipove poziva)
	
	

	23
	Do not disturb (do not ring and call reject) – („Ne uznemiravaj“ funkcionalnost)
	
	

	24
	Extension mobility support - (Podrška za login/logout u telefon (neovisnost profila korisnika s fizičkim uređajem, Vaš broj je tamo gdje ste prijavili u telefon))
	
	

	25
	Speakerphone - Hands-free, full-duplex speakerphone
	
	

	26
	HTML help access from phone – (Pristup stranici za pomoć putem IP telefona)
	
	

	27
	Hold reversion – (Zvucni signal kada razgovor traje duže od predviđenog)
	
	

	28
	Immediate divert to voicemail – (Automatsko preusmjeravanje na glasovnu poštu odmah)
	
	

	29
	Intercom with whisper – (Jednosmerni interkom)
	
	

	30
	Join across lines – (Spajanje više poziva u konferencijski poziv)
	
	

	31
	Last-number redial (on and off net) – (Ponovno biranje zadnjeg biranog broja)
	
	

	32
	Log in and log out of hunt groups – (Login/logout u pozivne grupe)
	
	

	33
	Malicious-call ID and trace – (Registracija pozivnog broja malicioznih poziva)
	
	

	34
	Manager-assistant service (Cisco Unified Communications Manager Assistant application) proxy line support - (Funkcije za tajnice – posrednička linija)
	
	

	35
	Manager features: Immediate divert or transfer, do not disturb, divert all calls, call intercept, call filtering on CLID, intercom, and speed dials
	
	

	36
	Assistant features: Intercom, immediate divert or transfer, divert all calls, and manager call handling through assistant console application
Any Assistent can have visibility to multiple managers with priority and any manager can have multiple assistents with priority. Assistents can track manager status, handle calls, call filtering for manager, and all other features via desktop application
	
	

	37
	Manager-assistant service (Cisco Unified Communications Manager Assistant application) shared-line support - (Funkcije za tajnice – dijeljena linija)
	
	

	38
	Manager features: Immediate divert or transfer, do not disturb, intercom, speed dials, barge, direct transfer, and join
	
	

	39
	Assistant features: Handle calls for managers; view manager status and calls; create speed dials for frequently used numbers; search for people in directory; handle calls on their own lines; immediate divert or transfer, intercom, barge, privacy, multiple calls per line, direct transfer, and join; send DTMF digits from console; and determine MWI status of manager phone
	
	

	40
	Multiparty conference: Impromptu with add-on meet-me features – (Konferencijski pozivi više sudionika)
	
	

	41
	Multiple calls per line appearance – (Prikaz više poziva po liniji)
	
	

	42
	Multiple line appearances per phone – (Prikaz više linija po telefonu)
	
	

	43
	MoH – (Glazba na čekanju)
	
	

	44
	Mute capability from speakerphone and handset – (Mute funkcionalnost)
	
	

	45
	On-hook dialing – (Biranje bez dizanja slušalice)

	
	

	46
	Real-time QoS statistics through HTTP browser to phone – (Pregled statistike kvalitete usluge u stvarnom vremenu)
	
	

	47
	Recent dial list: Calls to phone, calls from phone, autodial, and edit dial – (Prikaz zadnje biranih brojeva)
	
	

	48
	Service URL: Single-button access to IP phone service – (URL za prikaz usluga)
	
	

	49
	Single-button barge – (Ulazak u konferencijski poziv putem djeljene linije)
	
	

	50
	Single-directory number and multiple phones: Bridged line appearances – (Mogućnost iste linije na više uređaja)
	
	

	51
	Speed dial: Multiple speed dials per phone – (Brzo biranje)
	
	

	52
	Station volume controls (audio and ringer) – (Kontrola glasnoće)
	
	

	53
	Transfer: Blind, consultative, and direct transfer of two parties on a line – (Prebacivanje poziva drugom korisniku)
	
	

	54
	User-configured speed dial and call forward through web access – (Konfiguracija brzog biranja i presumjeravanja poziva kroz web sučelje)
	
	

	55
	Video (SCCP, H.323, and SIP) – (Podrška za video)
	
	

	56
	Wideband audio codec support: Proprietary 16-bit resolution, 16-kHz sampling rate codec – (Podrška za Wideband audio codec)
	
	

	57
	Integration with MS Outlook
	
	

	58
	Click-to-call
	
	

	59
	Integration with AD via LDAP
	
	

	60
	Visoko redundantni sustav – Sustav na lokaciji korisnika mora imati najmanje tri aktivna neovisna čvora za registraciju telefona i obradu poziva na koja se telefoni mogu prijaviti. Ukoliko primarni i sekundarni čvor postanu nedostupni, telefon se mora moći prijaviti na tercijarni čvor s identičnim funkcionalnostima
	
	

	61
	Mogućnost dodavanja funkcionalnosti dodatne redundancije za prijavu telefona na govorne usmjernike u slučaju ispada sva tri glavna čvora za prijavu telefona i obradu poziva kao opcija omogućavanja četverostruke redundancija.  
	
	



S obzirom na trenutnom tehničkom konfiguracijom cjelokupne mreže Naručitelja temeljene na IP PBX rješenju, Ponuditelj će za potrebe Naručitelja osigurati djelove telekomunikacijske infrastrukture kako je definirano u tehničkoj specifikaciji:

1. Sav SW i HW te pripadne korisničke licence moraju biti pokrivene vendorskim jamstvom tijekom ugovorne obaveze, 
1. Ponuditelj će osigurati uslugu najma IP PBX sustava koji mora biti skalabilno i visoko dostupno rješenje za kontrolu i obradu poziva u IP telefonskim sustavima. IP PBX sustav mora biti instaliran na poslužiteljima u klasteru, a sami smještaj poslužitelja mora biti na lokaciji Naručitelja, Kišpatičeva 12, Zagreb
1. Ponuditelj mora osigurati pouzdanost i visoku raspoloživost od najmanje 99,93% mjesečne dostupnosti IP PBX sustava kroz redundatnu konfiguraciju poslužitelja  i najmanje dva fizička poslužitelja. 
1. IP PBX sustav mora podržavati redundanciju u procesiranju i obradi poziva te mora osiguravati dovoljnu kvalitetu govora (QoS) preko WAN veza.
1. IP PBX sustav mora podržavati do 6 telefonskih linija po IP telefonu ovisno o modelu telefona, a niz konfigurabilnih web usluga proširuju mogućnosti IP telefona na višu razinu od kojih su najznačajniji imenik sa kontaktima i brzo biranje. 
1. IP PBX sustav mora podržavati kapacitet od najmanje 4000 IP telefona
1. instalaciju, punu konfiguraciju dial planova, IP telefona, short kodova, speed dialova i korporativnog imenika te održavanje istoga
1. Usluge potrebne za konsolidacije postojeće IP telefonske infrastrukture te pripadni upgrade cjelokupnog IP sustava (IP PBX plus svi pripadni korisnički uređaji) na najnoviju verziju,
1. Osigurati SLA prema sljedećim uvjetima: Ponuditelj mora osigurati 24x7x4 (odziv 4 sata), održavanje i otklanjanje kvara u najkraćem mogućem roku, a najdulje 8 sati od prijave kvara. Također Naručitelj očekuje 24x7 sati raspoloživost posebne korisničke službe za potrebe Naručitelja, a za prijavu kvarova, tehničku podršku, te zaprimanje zahtjeva za promjenama parametara postojećih usluga ili zaprimanje zahtjeva za nove usluge, ponuditelj treba osigurati osobnog agenta u službi za korisnike, osobnog tehničkog savjetnika, te osobnog prodajnog predstavnika,
1. U nastavku slijedi popis opreme koju Ponuditelj mora osigurati:
- 2 x IP PBX servera za virtualizaciju telefonske centrale(u redundantnom modu)
- SW za virtualizacijsku platformu potrebnu za redundantnu konfiguraciju sustava
- telefonska centrala
- 2146 TIP 1 telefona
- 67 TIP 2 telefona
- 32 analogna priključaka
- 8 softphone priključka
- 200 CloudFax priključaka

1. Ponuditelj je dužan, po zahtjevu Naručitelja, određene ili sve telefone tokom zamjene neispravne ili neadekvatne opreme, zamijeniti IP telefonima koji su opremljeni TPM 2.0 čipovima radi povećane sigurnosti 


Minimalni tehnički zahtjevi koje mora zadovoljavati IP telefon TIP 1 i IP telefon TIP 2, te serveri za virtualizaciju IP PBX sustava:

	1.1.3. Tehnička specifikacija IP telefona TIP1

	Redni broj
	Obvezne minimalne tehničke karakteristike
	Zadovoljava DA/NE
	Stranice ponude koje dokazuju funkcionalnost

	1
	Osnovne Značajke
	
	

	2
	LCD ekran sa pozadinskim osvjetljenjem, ekran na bazi piksela.
	
	

	3
	Četiri dinamične tipke (eng. softkey buttons) služe za direktan pristup svim značajkama i funkcijama poziva
	
	

	4
	Tipka za pregledavanje sadržaja na zaslonu (en. scroll toggle bar)
	
	

	5
	'Menu' tipka služi za brzi pristup postavkama telefona i evidenciji poziva
	
	

	6
	'Hold' tipka omogućuje da poziv stavimo na čekanje, prilikom korištenja indikator svijetli crveno sve dok je poziv na čekanju.
	
	

	7
	Tipka za kontrolu glasnoće omogućuje jednostavnu prilagodbu zvuka u slušalici i jačinu zvona na razini decibela.
	
	

	8
	Prikaz tekstualnih XML aplikacija
	
	

	9
	Nosač s jednim položajem omogućuje optimalno gledanje prikaza i udobnu upotrebu gumba i tipki. Nosač se može ukloniti kako bi se omogućilo zidno postavljanje pomoću ugradnih rupica koje se nalaze na dnu telefona.
	
	

	10
	Podrška za Hrvatski jezik
	
	

	11
	Značajke poziva
	
	

	12
	Podrška jedne linije ili broja
	
	

	13
	Prikaz imena i broja pozivatelja
	
	

	14
	Poziv na čekanju
	
	

	15
	Preusmjerenje poziva
	
	

	16
	Transfer poziva
	
	

	17
	Podrška Extension Mobility-a
	
	

	18
	trosmjerni poziv (konferencija)
	
	

	19
	mogućnost biranja broja pri spuštenoj i podignutoj slušalici
	
	

	20
	ponovno biranje (redial)
	
	

	21
	poziv na čekanju (call hold)
	
	

	22
	Indikator nove glasovne poruke koji svijetli sve dok se poruka ne obradi
	
	

	23
	Mrežne značajke
	
	

	24
	CDP (Cisco Discovery Protocol) ili odgovarajući
	
	

	25
	Automatska konfiguracija IEEE 802.1Q (glasovni virtualni LAN [VVLAN])
	
	

	26
	IEEE 802.1Q / p VLAN označavanje i prioritet prometa
	
	

	27
	802.1Q VLAN-bazirano prebacivanje prometa između telefona i pristupnog preklopnika
	
	

	28
	G.711a, G.711u, G.722 i G.729ab koderi dekoderi audio kodova
	
	

	29
	Integriran Ethernet preklopnik
	
	

	30
	Ethernet priključak 10/100BASE-T  sa dva RJ-45 porta, jedan za LAN veze a drugi za spajanje Ethernet uređaja  kao što je PC
	
	

	31
	Nadogradnja softvera podržana korištenjem poslužitelja TFTP
	
	

	32
	Davanje mrežnih parametara preko Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
	
	

	33
	Detekcija glasovne aktivnosti, suzbijanje tišine, generiranje comfort-noise i prikrivanje pogrešaka
	
	

	34
	Podržani protokoli
	
	

	35
	SIP (RFC 2543)
	
	

	36
	Skinny Client Control Protocol (SCCP) 
	
	

	37
	Fizičke značajke
	
	

	38
	Dimenzije max (V x Š x D):  20.3 x 17.67 x 15.2 cm
	
	

	39
	Napajanje
	
	

	40
	mogućnost napajanje putem preklopnika s PoE karakteristikom (Inline power)
	
	

	41
	napajanje također može biti lokalno od strane strujnog adaptera (48-VDC power adapter)
	
	




	1.1.4. Tehnička specifikacija IP telefona TIP2

	Redni broj
	Obvezne minimalne tehničke karakteristike
	Zadovoljava DA/NE
	Stranice ponude koje dokazuju funkcionalnost

	1
	Osnovne Značajke
	
	

	2
	Veliki LCD ekran sa pozadinskim osvjetljenjem, ekran na bazi piksela.
	
	

	3
	Podrška za šest linija koje nude mogućnost prenamjene u speed dial ili u neku drugu željenu karakteristiku
	
	

	4
	Četiri dinamične tipke (eng. softkey buttons) služe za direktan pristup svim značajkama i funkcijama poziva
	
	

	5
	Tipka za pregledavanje sadržaja na zaslonu (en. scroll toggle bar)
	
	

	6
	Tipka za poruke omogućuje izravan pristup govornoj pošti.
	
	

	7
	Imenik tipka pristupa poslovnom imeniku integriranim s standardnim direktorijem Lightweight Directory Access Protocol (LDAP3)
	
	

	8
	Tipka za postavke (eng. Settings) omogućuje korisniku podešavanje mnogobrojnih mogućnosti telefona, npr: postavke zaslona, zvukova zvona, glasnoće, mrežne konfiguracije itd…
	
	

	9
	Tipka 'Services' omogućava brz pristup raznovrsnim informacijama kao što su vremenske prilike, dionice ili bilo koja web-bazirana informacija pomoću jezika XML
	
	

	10
	Tipka 'Help' (simbol: ? ) pruža korisnicima informacije o telefonskim značajkama i tipkama.
	
	

	11
	Tipke Slušalice, Mikrofon i Zvučnik omogućavaju lako korištenje ovih značajki na principu uključi/isključi mehanizma
	
	

	12
	Tipka za kontrolu glasnoće omogućuje jednostavnu prilagodbu zvuka u slušalici i jačinu zvona na razini decibela.
	
	

	13
	Prikaz tekstualnih XML aplikacija
	
	

	14
	Nosač telefona je podesiv od 0 do 60 stupnjeva kako bi se postigli optimalni prikaz zaslona i udobnu upotrebu gumba i tipki. Nosač se može ukloniti kako bi se omogućilo zidno postavljanje pomoću ugradnih rupica koje se nalaze na dnu telefona.
	
	

	15
	24 + korisnički podesivi zvukovi zvona
	
	

	16
	Podrška za Hrvatski jezik
	
	

	17
	Značajke poziva
	
	

	18
	Podrška 130 linija ili brojeva
	
	

	19
	Prikaz imena i broja pozivatelja
	
	

	20
	Poziv na čekanju
	
	

	21
	Preusmjerenje poziva
	
	

	22
	Transfer poziva
	
	

	23
	Podrška Extension Mobility-a
	
	

	24
	trosmjerni poziv (konferencija)
	
	

	25
	mogućnost biranja broja pri spuštenoj i podignutoj slušalici
	
	

	26
	ponovno biranje (redial)
	
	

	27
	poziv na čekanju (call hold)
	
	

	28
	Indikator nove glasovne poruke koji svijetli sve dok se poruka ne obradi
	
	

	29
	Mrežne značajke
	
	

	30
	CDP (Cisco Discovery Protocol) ili odgovarajući
	
	

	31
	Automatska konfiguracija IEEE 802.1Q (glasovni virtualni LAN [VVLAN])
	
	

	32
	IEEE 802.1Q / p VLAN označavanje i prioritet prometa
	
	

	33
	802.1Q VLAN-bazirano prebacivanje prometa između telefona i pristupnog preklopnika
	
	

	34
	G.711 and G.729a kompresija zvuka
	
	

	35
	Kompatibilnost s H.323 i Microsoft NetMeeting
	
	

	36
	Integrirana Ethernet preklopnik
	
	

	37
	Ethernet priključak 10/100BASE-T  sa dva RJ-45 porta, jedan za LAN veze a drugi za spajanje Ethernet uređaja  kao što je PC
	
	

	38
	Nadogradnja softvera podržana korištenjem poslužitelja TFTP
	
	

	39
	Davanje mrežnih parametara preko Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) i statički
	
	

	40
	EIA / TIA RS-232 priključak za buduće dodatne opcije kao što su proširenje linije, pristup sigurnosti i još mnogo toga
	
	

	41
	Detekcija glasovne aktivnosti, suzbijanje tišine, generiranje comfort-noise i prikrivanje pogrešaka
	
	

	42
	Podržani protokoli
	
	

	43
	SIP (RFC 2543)
	
	

	44
	Skinny Client Control Protocol (SCCP) 
	
	

	45
	Fizičke značajke
	
	

	46
	Dimenzije max (V x Š x D): 20.32 x 26.67 x 15.24 cm
	
	

	47
	Napajanje
	
	

	48
	Mogućnost napajanje putem preklopnika s PoE karakteristikom (Inline power)
	
	

	49
	Napajanje također može biti lokalno od strane strujnog adaptera (48-VDC power adapter)
	
	





	1.1.5. Tehnička specifikacija servera za virtualizaciju IP telefonske centrale

	Redni broj
	Obvezne minimalne tehničke karakteristike
	Zadovoljava DA/NE
	Stranice ponude koje dokazuju funkcionalnost

	1
	1 procesor od 2.90 GHz Xeon 6326 16C/24MB Cache/DDR4 3200MHz
	
	

	2
	Ugrađena memorija 6 X 16GB DDR4-3200-MHz RDIMM
	
	

	3
	Ugrađeno 16 diskova od 600GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD 
	
	

	4
	RAID podrška: RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, i 60 
	
	

	5
	2 X 10GE Cu LoM NIC
	
	

	6
	Dual 4 X 10GE Cu NIC
	
	

	7
	Web korisničko sučelje za upravljanje serverskim HW komponentama: udaljena tipkovnica, video, miš (KVM) 
	
	

	8
	Podrška za virtualne medije - udaljeni cd i dvd uređaje 
	
	

	9
	TPM 2.0
	
	

	10
	Redundantno strujno napajanje od 2 X 1050W AC
	
	

	11
	PCIe Raiser
	
	

	12
	Mogućnost ugradnje u serverski ormar 
	
	

	13
	Cisco M6 12G SAS RAID Controller with 4GB FBWC 
	
	



DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE: 
1. Rok isporuke: do ____ dana
2. Jamstveni rok:  _____ godine
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