|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TEHNIČKA SPECIFIKACIJA: Digitalni diktafoni, mikrofoni i transkripcijski setovi** | | | |
| **Opis predmeta nabave** | | | |
| Predmet nabave su Digitalni diktafoni, mikrofoni i transkripcijski setovi za potrebe Kliničkog bolničkog centra Zagreb, prema opisu tražene robe koji je detaljno utvrđen u Tehničkoj specifikaciji kao sastavnom dijelu ovog dokumenta i količinama koje su definirane Troškovnikom. | | | |
| **Isporuka** | | | |
| Obuhvaća:   * Roba će prema Naručitelju biti isporučena sukcesivno sukladno potrebama Naručitelja odnosno temeljem narudžbenice. * Roba se isporučuje u IT skladište KBC-a Zagreb na lokaciji Rebro, Kišpatićeva 12 ili na drugu unaprijed definiranu lokaciju. * Robu je potrebno isporučiti u roku ne dužem od 60 dana od dana primitka narudžbenice | | | |
| **Detaljna tehnička specifikacija** | | | |
| Tehnička specifikacija se sastoji od tablice obaveznih minimalnih ili maksimalno dopuštenih tehničkih karakteristika gdje Ponuditelj mora ispuniti priloženu tablicu za cjelokupnu opremu, te navesti broj stranice ponude odnosno priloženog kataloga proizvođača na kojoj se dokazuje tražena funkcionalnost. Ponuditelj je dužan u katalogu proizvoda označiti odnosno istaknuti element kojim se dokazuje tražena funkcionalnost.  Ponuditelj mora ispuniti sljedeće tablice i navesti broj stranice ponude na kojoj je dokazana specifikacija (Priložena originalna dokumentacija proizvođača ili njen dio): | | | |
| 1. **Transkripcijski set za osobno računalo** | | | |
| Redni  broj | Obvezne minimalne tehničke karakteristike | Zadovoljava DA/NE | Stranice ponude koje dokazuju funkcionalnost |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| 1.1 | Uključuje aplikaciju, nožnu pedalu (prekidač) i slušalice za rad bez ruku |  |  |
| 1.2 | Transkripcija DSSPro, DSS, WAV, WMA i MP3 audio datoteka |  |  |
| 1.3 | Sortiranje/organizacije diktata i dokumenata |  |  |
| 1.4 | Upravljanje datotekama pomoću zasebnih mapa |  |  |
| 1.5 | Informacije o statusu posla (npr. završeno, na čekanju, otkazani posao) |  |  |
| 1.6 | Korištenje dijeljene mape putem LAN-a |  |  |
| 1.7 | Filtracija buke na snimljenim audio zapisima |  |  |
| 1.8 | Kontrole brzine reprodukcije audio zapisa |  |  |
| 1.9 | Automatsko pokretanje aplikacije kada je spojen uređaj iz kojeg se čita audio zapis |  |  |
| 1.10 | Jamstvo: jamstvo proizvođača minimalno 12 mjeseci na rad i dijelove |  |  |
| 1. **Digitalni diktafon bežični** | | | |
| Redni  broj | Obvezne minimalne tehničke karakteristike | Zadovoljava DA/NE | Stranice ponude koje dokazuju funkcionalnost |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| 2.1 | Dimenzija (maksimalno): 130 x 50 x 20 mm |  |  |
| 2.2 | Memorija (minimalno): ugrađena memorija 2GB proširivo do 32GB vanjskom memorijom |  |  |
| 2.3 | Zaslon (minimalno): LCD 2.4" |  |  |
| 2.4 | Baterija (minimalno): punjiva 1000mAh |  |  |
| 2.5 | Punjenje preko USB adaptera ili AC adaptera |  |  |
| 2.6 | Modovi rada (minimalno): snimanje, stopiranje, preslušavanje, premotavanje |  |  |
| 2.7 | Formati snimanja (minimalno): DSS Pro, WAV, MP3 |  |  |
| 2.8 | Voice activated recording (VCVA) - aktivacija snimanja glasom |  |  |
| 2.9 | Pop filter: min. 3 *layers* |  |  |
| 2.10 | Podešavanja osjetljivosti mikrofona (minimalno): 3 razine (visoka, srednja, niska) |  |  |
| 2.11 | Ugrađen zvučnik za preslušavanje (minimalno) 300mW |  |  |
| 2.12 | Uključena aplikacija za povezivanje i preslušavanje snimki na osobnom računalu |  |  |
| 2.13 | Jamstvo: jamstvo proizvođača minimalno 12 mjeseci na rad i dijelove |  |  |
| 1. **Mikrofon za diktiranje** | | | |
| Redni  broj | Obvezne minimalne tehničke karakteristike | Zadovoljava DA/NE | Stranice ponude koje dokazuju funkcionalnost |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| 3.1 | Dimenzija (maksimalno): 50 × 180 × 35 mm |  |  |
| 3.2 | Masa (maksimalno): 250g uključujući kabel |  |  |
| 3.3 | Duljina kabela (minimalno): 2,5 m |  |  |
| 3.4 | Mikrofon:   * frekvencijski odgovor: najmanje 200 – 12 000 Hz ili bolje * osjetljivost: -37 dBV ili bolje * odnos signal/šum: > 70 dBA ili bolje |  |  |
| 3.5 | Ugrađen zvučnik:   * izlazna snaga zvučnika: min. 200 mW * akustični frekvencijski odziv: 300 – 7500 Hz ili bolje |  |  |
| 3.6 | Integrirani senzor pokreta za isključivanje snimanja kada se mikrofon odloži na stol |  |  |
| 3.7 | Jamstvo: jamstvo proizvođača minimalno 12 mjeseci na rad i dijelove |  |  |
| 1. **Bežični mikrofon za diktiranje** | | | |
| Redni  broj | Obvezne minimalne tehničke karakteristike | Zadovoljava DA/NE | Stranice ponude koje dokazuju funkcionalnost |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| 3.1 | Dimenzija (maksimalno): 50 × 180 × 35 mm |  |  |
| 3.2 | Masa (maksimalno): 150g |  |  |
| 3.3 | Radni domet (minimalno): 4m (bez pregrada) |  |  |
| 3.4 | Trajanje baterije: minimalno 22 sata snimanja, minimalno 90 sati mirovanja |  |  |
| 3.5 | Punjenje baterije: bežično putem stanice ili žično mikro USB |  |  |
| 3.7 | Vrijeme do pune napunjenosti (maksimalno): bežično 4 sata |  |  |
| 3.6 | Mikrofon:   * frekvencijski odgovor: najmanje 200 – 12 000 Hz ili bolje * osjetljivost: -37 dBV ili bolje * odnos signal/šum: > 70 dBA ili bolje |  |  |
| 3.7 | Ugrađen zvučnik:   * izlazna snaga zvučnika: min. 200 mW * akustični frekvencijski odziv: 300 – 7500 Hz ili bolje |  |  |
| 3.8 | Integrirani senzor pokreta za isključivanje snimanja kada se mikrofon odloži na stol |  |  |
| 3.9 | Uključena docking stanica za uređaj |  |  |
| 3.10 | Jamstvo: jamstvo proizvođača minimalno 12 mjeseci na rad i dijelove |  |  |
| 1. **Bežični baterijski digitalni snimač** | | | |
| Redni  broj | Obvezne minimalne tehničke karakteristike | Zadovoljava DA/NE | Stranice ponude koje dokazuju funkcionalnost |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| 3.1 | Dimenzija (maksimalno): 40 × 115 × 18 mm |  |  |
| 3.2 | Masa (maksimalno): 80g uključujući baterije |  |  |
| 3.3 | Veličina zaslona (minimalno): 1,5" |  |  |
| 3.4 | Format snimanja (minimalno): MP3 |  |  |
| 3.5 | Memorija (minimalno): ugrađena 4GB proširivo do 32GB karticom |  |  |
| 3.6 | Napajanje (maksimalno): 2 X AAA baterija |  |  |
| 3.7 | Vijek trajanja alkalnih baterija (minimalno): snimanje 60 sati 128kbps kvalitete |  |  |
| 3.8 | Mikrofon:   * frekvencijski odgovor: 128kbps / 40 - 17000 HZ ili bolje |  |  |
| 3.9 | Ugrađen zvučnik:   * izlazna snaga zvučnika: min. 200 mW |  |  |
| 3.10 | Sortiranje datoteka:  Pojedinačno brisanje ili brisanje svih datoteka |  |  |
| 3.11 | Mogućnost zaključavanja datoteka |  |  |
| 3.12 | Jamstvo: jamstvo proizvođača minimalno 12 mjeseci na rad i dijelove |  |  |
| **Jamstvo** | | | |
| Ponuditelj mora dati jamstvo na su opremu u minimalnom periodu koji je naveden uz pojedine stavke. | | | |
| **Način nuđenja** | | | |
| Ponuditelj mora ponuditi cjelokupan predmet nabave sukladno količinama u troškovniku. Nije dozvoljeno nuđenje dijela robe i usluga i nije dozvoljeno nuđenje samo pojedine stavke iz tablica tehničke specifikacije.  Ponuditelj mora za svu ponuđenu opremu dostaviti originalnu tehničku specifikaciju proizvođača na hrvatskom ili engleskom jeziku te na taj način dokazati da ponuđena oprema odgovara specificiranoj traženoj opremi po svakoj stavci iz tablice tehničke specifikacije.  Isporučena oprema i svi njihovi dijelovi moraju biti novi, tj. nekorišteni, u tvorničkom pakiranju te u svemu moraju odgovarati ponuđenom u ponudi odabranog Ponuditelja. Isporučene komponente ne smiju biti obnovljene (reparirane). Ponuditelj ne smije ponuditi opremu koja predstavljaja prototip ili pokusnu seriju. Ponuditelj je obvezan jamčiti da ponuđena oprema nije štetna za zdravlje i ne ugrožavaju sigurnost naručitelja te da nisu štetne za drugu elektroničku opremu u blizini. | | | |

DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:

1. Rok isporuke: do \_\_\_\_ dana

2. Jamstveni rok: \_\_\_\_\_ godine